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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/3.2.2/AG/2017




…………………………………………………
miejsce na pieczęć Oferenta/Wykonawcy

OFERTA[footnoteRef:1]* [1: ] 

(*w miejsce kropek proszę wpisać odpowiednie informacje)

Dane Zamawiającego: 
ZAKŁADY ODZIEŻOWE AG SERWIS Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

Dane Wykonawcy (Oferenta):
	Nazwa Wykonawcy (Oferenta):
	………………………………………………………………………

	Siedziba Wykonawcy (Oferenta):
	………………………………………………………………………

	NIP (jeśli dotyczy):
	………………………………………………………………………

	REGON (jeśli dotyczy):
	………………………………………………………………………

	Telefon/ Fax:
	………………………………………………………………………



Oferujemy dostawę ………………………………………………………. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym nr 5/3.2.2/AG/2017 z dnia  29.12 .2017r. za łączną cenę: 

	………………………………………………………………………………….
	netto[footnoteRef:2]  [2:  Wpisanie parametru ma wpływ na ocenę w Kryterium nr 1] 


	………………………………………………………………………………….
	VAT (jeśli dotyczy)

	………………………………………………………………………………….
	brutto

	OBLIGATORYJNE WARUNKI zgodne z zapytaniem ofertowym[footnoteRef:3] [3:  Oferent w celu prawidłowego złożenia oferty zobowiązany jest do wypełnienia tabeli udzielając informacji na temat spełnienia warunków zapytania. Warunki stanowią element obligatoryjny zapytania ofertowego. W przypadku nie udzielenia informacji w Ofercie nt. któregokolwiek z warunku określonego przez Zamawiającego lub udzielenie informacji, która będzie skutkować nie wypełnieniem warunku zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego –  złożona oferta będzie podlegać odrzuceniu] 


	- Okres gwarancji (minimum 12 miesięcy) -  wskazać ilość miesięcy[footnoteRef:4] [4:  Wpisanie parametru ma wpływ na ocenę w Kryterium nr 2] 

	………………………………………………………………

	- Gwarancja czasu reakcji serwisu max w ciągu 4-óch dni roboczych [TAK/NIE]
	………………………………………………………………

	- Cena oferty zawiera koszty transportu do siedziby Zamawiającego, instalacji, uruchomienia wraz z przeprowadzeniem szkolenia [TAK/NIE]
	………………………………………………………………

	- Termin dostawy/ realizacji zamówienia: (maksymalnie do 31.03.2019r.) -  wskazać termin dostawy
	………………………………………………………………

	- Termin ważności Oferty (minimum 3 miesiące) -  wskazać termin ważności
	………………………………………………………………

	- Warunki i terminy płatności -  wskazać terminy i warunki płatności
	………………………………………………………………



PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wartość parametru[footnoteRef:5] [5:  Należy wypełnić.] 

	Źródło danych potwierdzające wartość parametru[footnoteRef:6] [6:  Należy podać źródło danych potwierdzających parametr w załączonej do Oferty dokumentacji – nazwa i nr załącznika. W przypadku Załączników wielostronicowych należy podać nr strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru.] 


	1
	Linia technologiczna wyposażona minimum w następujące urządzenia:
· Overlok 3-nitkowy – 1 szt.
· Overlok 5-nitkowy – 1 szt.
· Maszyna do stębnowania – 2 szt.
· Maszyna tzw. rygielkówka – 1 szt.
· Maszyna do dziurowania – 1 szt.
· Maszyna do przyszywania guzików – 1 szt.
· Prasowalnica parowa przemysłowa – 1 szt.
· Maszyna do przyszywania nap – 1 szt.
· Metkownica – 1 szt.
(TAK/NIE)
	
	

	1. Overlok 3-nitkowy
	
	

	a
	Prędkość szycia (ściegów/min).
	
	

	b
	Automatyczne obcinanie nici (TAK/NIE)
	
	

	c 
	Minimalna wysokość podnoszenia stopki (mm) 
	
	

	d
	Szerokość obrzutu  (mm)
	
	

	e
	Długość ściegu ( mm)
	
	

	f
	Transport różnicowy dolny ząbkowy (TAK/NIE)
	
	

	g
	Pozycjonowanie igieł (TAK/NIE)
	
	

	h
	System igieł B27 (grubość Nm65) (TAK/NIE)
	
	

	i
	odsysanie skrawków materiału (TAK/NIE)
	
	

	j
	Intuicyjny panel operacyjny (TAK/NIE)
	
	

	2. Overlok 5-nitkowy
	
	

	a
	Prędkość szycia min (ściegów/min.)
	
	

	b
	Automatyczne obcinanie nici (TAK/NIE)
	
	

	c
	Regulacja długości obcinania nitki (TAK/NIE)
	
	

	d
	Wysokość podnoszenia stopki (mm)
	
	

	e
	Automatyczne podnoszenie stopki (bez konieczności stosowania sprężonego powietrza) – (TAK/NIE)
	
	

	f
	Oświetlenie LED z regulacją natężenia światła (TAK/NIE)
	
	

	g
	Szerokość obrzutu (mm)
	
	

	h
	Długość ściegu ( mm)
	
	

	i
	Rozstaw igieł (mm)
	
	

	j
	Transport różnicowy dolny ząbkowy (TAK/NIE)
	
	

	k
	Pozycjonowanie igieł (TAK/NIE)
	
	

	l
	System igieł B27 (grubość Nm90) TAK/NIE
	
	

	3. Maszyna do stębnowania
	
	

	a
	Prędkość szycia min (ściegów/min)
	
	

	b
	Długość ściegu (mm)
	
	

	c
	Wysokość podnoszenia stopki (mm)
	
	

	d
	Centralne smarowanie (TAK/NIE)
	
	

	e
	System igieł DPx5 (TAK/NIE)
	
	

	f
	Automatyczne obcinanie nici (TAK/NIE)
	
	

	g
	Automatyczne podnoszenie stopki (TAK/NIE)
	
	

	4. Maszyna tzw. rygielkówka
	
	

	a
	Maszyna o polu pracy (cm x cm)
	
	

	b
	Ścieg stębnowy 2-nitkowy (TAK/NIE)
	
	

	c
	Prędkość szycia z możliwością płynnej regulacji prędkości ( ściegów /min.)
	
	

	d
	Wysokość podnoszenia stopki (mm)
	
	

	e
	Automatyczne obcinanie nici (TAK/NIE)
	
	

	f
	System igieł DPx17 #14 (TAK/NIE)
	
	

	5. Maszyna do dziurkowania
	
	

	a
	Sterowana elektronicznie 2-nitkowa (TAK/NIE)
	
	

	b
	Szyjąca ściegiem stębnowym (TAK/NIE)
	
	

	c
	Prędkość szycia min. ( ściegów/min)
	
	

	d
	Długość dziurki/przecięcia - przy stopce standardowej (cm – cm)
	
	

	e
	Szerokość rygla/dziurki do (mm)
	
	

	f
	Opcjonalna długość dziurki  (mm)
	
	

	6. Maszyna do przyszywania guzików
	
	

	a
	Sterowanie elektroniczne  (TAK/NIE)
	
	

	b
	Prędkość szycia  (ściegów/min). – regulowana elektronicznie z krokiem co (ściegów/min.)
	
	

	c
	Min. ilość różnych możliwości odszycia guzików (szt.)
	
	

	d
	Maksymalna ilość wzorów możliwych do zapisania w pamięci –(szt.)
	
	

	e
	Automatyczne obcinanie nici (TAK/NIE)
	
	

	f
	System automatycznego nawlekania igły (TAK/NIE)
	
	

	7. Prasowalnica parowa przemysłowa
	
	

	a
	Urządzenie składać powinno się z stołu prasowalniczego z wbudowaną wytwornicą pary (TAK/NIE)
	
	

	
	Zestaw powinien zawierać:
	
	

	
	- kocioł inox o pojemności do  (litr)
	
	

	
	- automatyczną pompę wodną o mocy min. (W)
	
	

	
	- manometr kontrolujący ciśnienie (TAK/NIE)
	
	

	
	- min. 2 elektrozawory z regulacja pary (TAK/NIE)
	
	

	
	- podkładkę silikonową pod żelazko (TAK/NIE)
	
	

	
	- drążek podtrzymujący przewody (TAK/NIE)
	
	

	b
	Grzałka wytwornicy pary ( KW )
	
	

	c
	Grzałka stołu prasowalniczego (KW)
	
	

	d
	Ciśnienie robocze (bar)
	
	

	8. Maszyna do przyszywania nap
	
	

	a
	Maszyna 1-głowicowa, 3-zadaniowa napownica  pneumatyczna (TAK/NIE)
	
	

	b
	Zakres działania - Maszyna do nabijania nap, haków, nitów, guzików i do wycinania otworów (TAK/NIE)
	
	

	c
	Wydajność ( cykli/min.)
	
	

	d
	Sterowanie elektryczno-pneumatyczne (TAK/NIE)
	
	

	e
	Regulacja siły nacisku dostosowana do rodzaju materiału i przeprowadzonej operacji (TAK/NIE)
	
	

	9. Metkownica
	
	

	a
	Powierzchnia robocza (cm x cm)
	
	

	b
	Waga (kg)
	
	

	c
	Nacisk (kg)
	
	

	d
	Zakres temperatury (st. C)
	
	

	e
	Czas wygrzewania max. (min . sek).
	
	

	f
	Blat powiększający o powierzchni (cm x cm)
	
	








	……………………, dn. ………………………….. 
            (miejscowość, data)                
	…………………………………………………………..
           (podpis, stanowisko służbowe)







Oferent oświadcza, że:
· zapoznał się z Zapytaniem ofertowym nr 5/3.2.2/AG/2017 i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;
· koszty instalacji, uruchomienia maszyn wraz z przeprowadzeniem szkolenia zawarte będą w cenie zamówienia.
· zaproponowana w ofercie maszyny są w całości fabrycznie nowe;
· posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, na dowód czego przedkłada załącznik nr 2 do niniejszej Oferty; 
· [bookmark: _Hlk486335520]nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe między stronami, na dowód czego przedkłada podpisane oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące  załącznik nr 3 do Oferty);



	……………………, dn. ………………………….. 
            (miejscowość, data)                
	…………………………………………………………..
           (podpis, stanowisko służbowe)

	
	





Załączniki do oferty:
1. Szczegółowa dokumentacja zawierająca wszystkie wymagania techniczne określone w pkt. II Zapytania ofertowego "Opis przedmiotu zamówienia".
2. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
3. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wzór oświadczenia stanowił załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
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